# Flumy Facies Colormap
# Number of facies
14 
# Color of facies with RGB components
# Undefined (UDF)
0.60 0.60 0.90
# Channel Lag (CL)
1.00 0.50 0.00
# Point Bar / LAPs (PB)
1.00 1.00 0.00
# Sand Plug (SP)
0.75 0.75 0.55
# Crevasse Splay I (CSI)
0.80 0.50 0.20
# Splay II Channels (CCh)
0.80 1.00 0.20
# Crevasse Splay II (CSII)
0.80 0.80 0.20
# Levee (LV)
0.40 0.80 0.20
# Overbank (OB)
0.00 1.00 0.00
# Mud Plug (MP)
0.00 0.80 0.50
# Hemipelagic Plug (HP)
0.50 0.50 0.50
# Wetland (WL)
0.85 0.45 0.85
# Draping (DR)
0.60 0.80 0.90
# Pelagic (PL)
1.00 0.80 1.00